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Утверждено:
Директор проекта
 Семикопенко М.В.
___. ____ . ______г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	Вид работ:
	Проектирование, поставка и монтаж навесной фасадной системы 



	1. Место выполнения работ, оказания услуг

	Объект
	«Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево г. Новокузнецк»

	Адрес
	Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Куйбышевский район, улица Челюскина, земельный участок №8

	2. Срок выполнения работ, оказания услуг

	Начало выполнения работ: ориентировочно февраль 2027 год
Окончание выполнения работ: ориентировочно октябрь 2027 год

	3. Начальная (максимальная) цена

	Не установлена

	4. Форма, сроки и порядок оплаты

	Условия оплаты
	30 календарных дней с момента подписания КС-2, КС-3.

	Размер аванса
	По договоренности сторон.

	Обязательство открыть казначейский счет
	Ю46486807324SQZ0003920017.

	Процент генерального подрядчика
	-

	Процент гарантийного удержания
	5%

	Условия предоставления гарантийного удержания
	Удержание из суммы оплаты, причитающихся Исполнителю за выполненные Работы или предоставление независимой и безотзывной банковской гарантии на сумму 5% от стоимости работ, услуг, на период 5 лет

	Условия возврата гарантийного удержания
	Удержанная гарантийная сумма возвращается при отсутствии гарантийного случая в течение 5 лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию

	5. Условия расчета договорной цены

	Ссылка на ПД
	РД 02.01.0093.23-ПД-АР.1.А
https://document-link.sarex.io/46f5b81c-801c-4128-aabe-9d8f200de30d
РД 02.01.0093.23-ПД-АР.1.Б
https://document-link.sarex.io/7e6bd82e-c4c1-4931-90a5-c83eb73b4cda
РД 02.01.0093.23-ПД-АР.1.В
https://document-link.sarex.io/7fc5cec0-2c0c-47e8-acd2-3c4f9af40039
РД 02.01.0093.23-ПД-АР.1.Г
https://document-link.sarex.io/04bdbf48-a290-416e-b6fe-11208abd734c
РД 02.01.0093.23-ПД-АР.1.Д
https://document-link.sarex.io/71762e54-57eb-41cb-bb89-71c45a4cde66
РД 02.01.0093.23-ПД-АР.1.Е
https://document-link.sarex.io/f78a0149-9eaf-42e8-af71-b943ce714f2c
РД 02.01.0093.23-ПД-АР.1.К
https://document-link.sarex.io/0e503a64-3bda-4018-a6ec-79d23b716e72
РД 02.01.0093.23-ПД-АР.1.И
https://document-link.sarex.io/96dc940b-00dc-4872-87b0-e5a94992dd52

РД 02.01.0093.23-ПД-КМ.1.8.И
https://document-link.sarex.io/abc2bd6b-76de-4936-9eb3-42919d8bd023


	Перечень работ
	Объемы работ указаны в ВОР к Техническому заданию.
Ориентировочная площадь фасада – 7 481,96м2
Блоки А, Б, В, Г, Д, Е, К:
Проектирование, изготовление, поставка и монтаж вентилируемого фасада с негорючим теплоизоляционным слоем и наружной облицовкой из керамогранитных плит 1200х600мм. Теплоизоляция ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА (толщина слоя 150мм). Крепление керамогранитных плит предусматривается с применением навесной фасадной системы «ВФ МП ФЦ НК КП» производства компании ООО «Металлпрофиль». Класс пожарной опасности системы –К0.
Ориентировочная площадь фасада – 1 0515,56м2
Блок И:
Проектирование, изготовление, поставка и монтаж навесного фасада из сэндвич-панелей поэлементной сборки с негорючим теплоизоляционным слоем и наружной облицовкой из керамогранитных плит 1200х600 по вертикальным направляющим. Теплоизоляция ТехноНиколь «Техновент Оптима» (толщина плит 200мм). Облицовка плитами керамогранита по сэндвич-панелям выполняется согласно альбому технических решений компании ООО «Металлпрофиль» «Сэндвич-панели поэлементной сборки» 2018г.
Ориентировочный объем – 1 543,81м2 (308,76м3)
Изготовление, поставка и монтаж наружных стеновых панелей – МП СП-150х595 (толщина 1.0мм), негорючие плиты из каменной ваты ТехноНиколь «ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА» (γ=81-99кг/м3) с дополнительным утеплением 100+100 мм (ООО «Компания Металл Профиль»)
Ориентировочный объем – 800,55м2 (80,06м3)
Изготовление, поставка и монтаж внутренних стеновых панелей – сэндвич-профиль МП СП-100х595 (толщина 1.0мм). Заполнение – негорючие плиты из каменной ваты ТехноНиколь «ТЕХНОАКУСТИК» (γ=37-45кг/м3) с утеплением 100мм. (ООО «Компания Металл Профиль»). Облицовка листами СМЛ (НГ) в 2 слоя (облицовка крепиться к вертикальным направляющим, закрепленным к сэндвич-профилям).
Монтаж сэндвич панелей выполнить согласно Альбому технических решений «МП СП ПС» поэлементной сборки ООО «Компания Металл Профиль» 
Крепление фасадных горизонтальных сэндвич-панелей и внутренних стеновых сэндвич-панелей осуществлять на металлический каркас стенового ограждения. См. альбом 02.01.0093.23-ПД-КМ.1.8.И

Коммерческое предложение предоставить в сокращенном варианте, указав основные виды работ по фасадам. Но в стоимость основных работ должны входить все работы согласно ВОР и их перечень (в том числе ….).

	Обеспечение материалами
	Материал Исполнителя

	Учет материалов в актах выполненных работ
	Исполнитель работ отчитывается перед Подрядчиком за расход материалов, технологического оборудования и изделий, согласно проекту и нормам расхода материалов ГЭСН. В случае перерасхода материалов, технологического оборудования и изделий, исполнитель работ обязуется обосновать необходимость изменения нормы расхода, о чем составляет акт для согласования Подрядчиком и Заказчиком строительства. Необоснованный перерасход оборудования, изделий и материалов, исполнителю работ не компенсируется.

	Обеспечение механизмами
	Исполнитель

	Правила формирования договорной цены
	Рыночные расценки или смета.
К коммерческому предложению приложить расчет.

	Примечание
	Учесть в ценовом предложении полный комплекс работ и затрат для выполнения работ, в т.ч., вспомогательные материалы, ручной и электроинструмент, обеспечение СИЗ и спецодеждой рабочих, перемещение и подъем материалов, доставка до места работы и обратно, проживание, оплата командировочных расходов, транспортные расходы, подготовка ППР; затраты, связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ.

	6. Привлечение соисполнителей

	Допускается привлечение соисполнителей, имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Подрядчика. Ответственность за действия соисполнителей возлагается на исполнителя работ по договору.

	7. Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, безопасности, результатам

	1
	Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями ГОСТ, СП, ТУ, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности и другими нормативно-правовыми актами. 

	2
	Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны представляться исполнителем работ при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2).

	3
	Нести ответственность за сохранность имущества, а также результатов выполненных работ до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. 

	4
	Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного в договоре. Приступить к устранению замечаний не позднее 5 дней с момента получения письменного уведомления.

	5
	Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Подрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Подрядчиком.

	6
	По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными.

	7
	За три дня до завершения работ информировать Подрядчика о необходимости принятия этих работ.

	8. Порядок сдачи-приемки выполненных работ

	В процессе выполнения работ исполнитель, не позднее 20 числа месяца, передает Подрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3.
Исполнительная документация передается посредством онлайн - сервиса BuildDocs. 
По запросу Подрядчика, в подтверждение произведенных затрат по СМР, исполнитель передает Подрядчику УПД на материалы и оборудование, а также иные документы, подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ.

	9. Срок предоставления гарантии качества работ, услуг

	Гарантийный срок – 5 лет.
В период гарантийного срока исполнитель работ устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов.
В случае не устранения, отказа от устранения исполнителем работ обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с исполнителя работ в бесспорном порядке.



По техническим вопросам обращаться: 
ФИО Култаева Елена Юрьевна  
Телефон 8-950-269-1301
E-mail e.kultaeva@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться: 
ФИО Киреева Анастасия Витальевна
Телефон 8-923-500-5332
E-mail a.kireeva@sds-stroy.ru


СОГЛАСОВАНО:
Начальник 
производственно-технического отдела       ___________________       
                                                                                                                      (подпись)
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