**Утверждено:**

Начальник отдела по контролю и координации проектов

 Иной Т.С.

\_\_\_. \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_\_г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид работ:** | **Подготовка территории и разработка котлована** |

|  |
| --- |
| 1. **Место выполнения работ, оказания услуг**
 |
| Объект | Гараж г. Кемерово |
| Адрес | г. Кемерово, вблизи пересечения улиц Карболитовская и ул. Лермонтова (ориентир ул. Карболитовская, д.13, д.15) |
| 1. **Срок выполнения работ, оказания услуг**
 |
| **60 календарных дней с момента начала выполнения работ** |
| 1. **Начальная (максимальная) цена**
 |
| Не установлена |
| 1. **Форма, сроки и порядок оплаты**
 |
| Условия оплаты | 30 календарных дней с момента подписания КС-2,КС-3. |
| Размер аванса | По договоренности сторон. |
| Обязательство открыть казначейский счет | - |
| Процент генерального подрядчика | - |
| Процент гарантийного удержания | - |
| Условия предоставления гарантийного удержания | - |
| Условия возврата гарантийного удержания | - |
| 1. **Условия расчета договорной цены**
 |
| Ссылка на ПД | 6822-ПОС (подготовка территории)6822-01-КЖ л.3Остальные чертежи по запросу. |
| Перечень работ | **Предусмотреть комплекс работ по подготовке территории и разработке котлована. В случае невозможности выполнения работ в комплексе, предоставить КП с конкретным видом работ.*** Срубка деревьев в количестве 216 шт:

Твердых пород:- 52 шт диаметром до 16 см;- 9 шт диаметром до 20 см;- 1 шт диаметром до 24 см;- 50 шт диаметром до 28 см;- 38 шт диаметром до 32 см;- 40 шт диаметром более 32 см;Мягких пород:- 26 шт диаметром до 32 см.Корчевка пней:- 62 шт диаметром до 24 см;- 88 шт диаметром до 32см;- 66 шт диаметром свыше 32см.* Срезка растительного слоя
* Освобождение строительной площадки (расчистка территории) - вывоз на полигон лишнего грунта до 15км на полигон «Экопром» или аналог;

- вывоз строительного мусора 15км* Устройство временных дорог из щебня фр.40-70 (Купл=0,9) ориентировочный объем 1200м2;
* Устройство забора из профлиста высотой 2м 350пог.м.

Разработка котлована:- разработка с перевозкой до 15км грунт объемом 2320,0 м3 Имеется стесненность условий, в связи с этим, складирование непригодного грунта на строительной площадке не представляется возможным.Объемы работы являются ориентировочными, возможна корректировка перед заключением договора. |
| Обеспечение материалами | Материал Исполнителя |
| Учет материалов в актах выполненных работ | Исполнитель работ отчитывается перед Подрядчиком за расход материалов, технологического оборудования и изделий, согласно проекту и нормам расхода материалов ГЭСН. В случае перерасхода материалов, технологического оборудования и изделий, исполнитель работ обязуется обосновать необходимость изменения нормы расхода, о чем составляет акт для согласования Подрядчиком и Заказчиком строительства. Необоснованный перерасход оборудования, изделий и материалов, исполнителю работ не компенсируется. |
| Обеспечение механизмами | Исполнитель |
| Правила формирования договорной цены | Рыночные расценки или сметаК коммерческому предложению приложить расчет. |
| Примечание | Учесть в ценовом предложении полный комплекс работ и затрат для выполнения работ, в т.ч., вспомогательные материалы, ручной и электроинструмент, обеспечение СИЗ и спецодеждой рабочих, перемещение и подъем материалов, доставка до места работы и обратно, проживание, оплата командировочных расходов, транспортные расходы, подготовка ППР; затраты, связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ.* Сотрудники Исполнителя должны быть гражданами РФ (предпочтительнее русские) без судимостей.
 |
| 1. **Привлечение соисполнителей**
 |
| Допускается привлечение соисполнителей, имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Подрядчика. Ответственность за действия соисполнителей возлагается на исполнителя работ по договору. |
| 1. **Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, безопасности, результатам**
 |
| 1 | Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями ГОСТ, СП, ТУ, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности и другими нормативно-правовыми актами.  |
| 2 | Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны представляться исполнителем работ при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2). |
| 3 | Нести ответственность за сохранность имущества, а также результатов выполненных работ до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме.  |
| 4 | Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного в договоре. Приступить к устранению замечаний не позднее 5 дней с момента получения письменного уведомления. |
| 5 | Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Подрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Подрядчиком. |
| 6 | По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. |
| 7 | За три дня до завершения работ информировать Подрядчика о необходимости принятия этих работ. |
| 1. **Порядок сдачи-приемки выполненных работ**
 |
| В процессе выполнения работ исполнитель, не позднее 20 числа месяца, передает Подрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3.Исполнительная документация передается на бумажном носителе в 5 экземплярах (в случае необходимости Исполнителю экземпляр, то 6 экз.)По запросу Подрядчика, в подтверждение произведенных затрат по СМР, исполнитель передает Подрядчику УПД на материалы и оборудование, а также иные документы, подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ. |
| 1. **Срок предоставления гарантии качества работ, услуг**
 |
| Гарантийный срок – 5 лет.В период гарантийного срока исполнитель работ устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов.В случае не устранения, отказа от устранения исполнителем работ обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с исполнителя работ в бесспорном порядке. |

По техническим вопросам обращаться:

ФИО Малахова Мария Спартаковна

Телефон 8-923-501-1753

E-mail m.malakhova@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

ФИО Киреева Анастасия Витальевна

Телефон 8-923-500-5332

E-mail a.kireeva@sds-stroy.ru

**СОГЛАСОВАНО:**

**Начальник**

**производственно-технического отдела** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись)